

关于烧录程序使用的说明:

应用程序运行说明:
    双击F250HV5.EXE运行程序,按确定直接打开编写程序,也可打开旧的二进制文件,进行修改,
根据话机使用的需要,填写存储器中的功能选择及号码,按照选项进行填写,填写完成之后,按确定
生成一个F250HV5.BIN的二进制文件.

F250HV5 说明:
1.一键通密码包刮M键和F键的密码,M1~M9,M13~M24的<号码一>为实际拨出的号码而<号码二>为拨出显示
  的号码此号码最多只能输入12位),M10~M12这三组号码不具有拨出号码与显示号码分开的功能.在使用F键时,
   且为双组时,号码一是业务申请号码,号码二是业务取消号码,F键为单组时只输入号码一即可,
  (M1至M24的拨出号码最大能存20位号码)
2.在选择时,打上勾即为有开启此功能,在输入号码过程中可以输入数字也包刮(*,#,P(暂停).
3.语音信箱1的显示号是拨出时的显示号码,语音信箱的接受号码的输入方法是:点亮号码 + * + 熄灭号码,
  不需要熄灭号码时只输入一组号码即为点亮号码.
4.语音信箱2拨出号码是可以与显示号码分开的,
5.现无商务键功能,限拨号码为8位20组,

6.两个IP密码为同一个默认为1622.
7.在选为不显示号码,拨出显示一横杠时.
8.F250HV5 还增加了语音信箱后缀匹配方式的选择,当语音信箱后缀匹配(比较区号)选上时,则收到的号与
  语音信箱中所存的完全相同之后还要去比较前的是区号是否在列表(详见说明书)中,如果在才当语音平台
  来电处理,未选择时则只匹配后缀号,如果完全相同则当语音平台处理.
9.F250HV5 的CLK脚可以做新来电指示灯使用.